# renaser — Hoja de ruta

Estado de las fases del proyecto. Para la arquitectura, ver `ARCHITECTURE.md`.

## Fases completadas

Todas verificadas en QEMU (captura de pantalla incluida en su momento).

### Fase 1 — el primer microsegundo
Arranque UEFI, adopción del framebuffer GOP, lienzo de doble búfer y la baliza
de pánico (franja roja al colapsar). Punto de entrada con `bootloader_api`.

### Fase 1.5 — empaquetado y arranque
Miembro `boot/`: constructor de la imagen de disco UEFI (crate `bootloader`
0.11, vía dependencia de artefacto) y lanzador de QEMU. `cargo run` pasa a
compilar, forjar la imagen y arrancar, todo de un gesto.

### Fase 2.0 — cimientos del manejo de fallos
GDT propia + TSS con stack de emergencia (IST) para el doble fallo. IDT con
manejadores de excepción de CPU. El breakpoint es recuperable; el resto de
excepciones encienden la baliza.

### Fase 2.1 — interrupciones de hardware
Remapeo del PIC 8259 fuera del rango de las excepciones. Temporizador (PIT) a
100 Hz e IRQ1 de teclado. El kernel pasa de "pintar una vez" a un bucle de
render despertado por el hardware.

### Fase 3 — memoria dinámica y reactor asíncrono
Heap de 64 MiB con `linked_list_allocator` como asignador global; manejador
propio de OOM (franja naranja). Reactor cooperativo: `Executor`, `Task`,
`Waker`. Texto vectorial con `fontdue`: el texto deja de ser mapa de bits.

### Fase 4 — el escudo de aislamiento WASM
Runtime `wasmi` `no_std`. Matriz de capacidades con dos funciones de host
(`sys_render_frame`, `sys_get_scancode`) y validación infranqueable de límites
de la memoria lineal. Primera app del userspace: `apps/hello_wasm`, un módulo
`wasm32` aislado que pinta y responde al teclado.

### Fase 5 — multitarea cooperativa, fuel y reloj
Unificación del reactor (Fase 3) y el runtime WASM (Fase 4). El ABI del
userspace pasa a `init`/`tick`: cada `tick` es un punto de cesión cooperativa.
`async_system::reloj` convierte la IRQ0 en el `Future` `EsperaFrame`, que marca
el compás de los fotogramas. Cada app es una `AplicacionWasm` persistente y una
tarea del reactor. Escudo de combustible (`fuel`): cada `tick` corre con un
presupuesto estricto; agotarlo desaloja la app sin tocar al kernel. Capacidades
ampliadas — regiones de dibujo por app y canal de teclado por app. Verificado
en QEMU con tres apps concurrentes, una de ellas díscola y desalojada en vivo.

### Fase 6.0 — cuotas de memoria y ciclo de vida
Completa el aislamiento espacial del userspace. Cada `AplicacionWasm` instancia
su `Store` con un `StoreLimits` (techo de memoria lineal de 4 MiB, vía
`Store::limiter`); rebasarlo es una trampa que desaloja la app con baliza
amarilla — gemela de la púrpura del desalojo por combustible. `Drop` para
`AplicacionWasm` reconcilia el ciclo de vida: da de baja el canal de teclado de
la difusión de la IRQ1. Verificado en QEMU con cuatro apps — una díscola
(desalojo temporal) y una glotona (desalojo espacial), ambas en vivo.

## Fase 6.1 — sustrato de almacenamiento (completada)

Estrategia incremental para el almacenamiento, frente al riesgo del hardware:

- **6.1a — Sonda PCI** *(hecha)* — `drivers/pci.rs` enumera el bus PCI por
  `0xCF8`/`0xCFC` y localiza el disco virtio-blk; `boot` forja el disco de
  pruebas y lo adjunta como `virtio-blk-pci`. El muro del descubrimiento de
  hardware queda derribado.
- **6.1b — HAL y lectura de sector** *(hecha)* — `drivers/disco.rs`: asignador
  de marcos «bump», `KernelHal` (el `trait Hal` de `virtio-drivers`: DMA y
  traducción de direcciones) y `montar_y_leer_sector0`, que lee el sector 0 por
  sondeo. Verificado por una firma que viaja del anfitrión al disco y vuelve.
- **6.1c — Grafo de objetos** *(hecha)* — `almacen.rs`: el almacenamiento como
  DAG direccionado por contenido —la identidad de un objeto es el hash BLAKE3
  de su forma serializada (`postcard`); el disco se organiza como un log con
  superbloque e índice—, y las cinco capacidades `sys_object_*` que lo exponen
  al userspace. `drivers/disco.rs` gana un asignador de marcos con liberación
  real (mapa de bits), escritura de sectores y un `VirtIOBlk` persistente. La
  app `cronista` lleva la cuenta de los arranques en el grafo: la cuenta
  perdura entre reinicios.

## Fase 6.2 — E/S de disco asíncrona por interrupción (completada)

La Fase 6.1 hizo hablar al disco, pero por **sondeo**: el procesador se quedaba
en espera activa vigilando el *used ring* de virtio. La 6.2 libera el
planificador cooperativo — la E/S de bloques pasa a ser **reactiva**:

- `EsperaDisco` — una transferencia de bloques como `Future` nativo, sobre la
  API no bloqueante de `virtio-drivers` (`read_blocks_nb` / `peek_used` /
  `complete_*`). Cede la CPU mientras el disco trabaja.
- La **IRQ del disco** — `montar` descubre la línea de IRQ legada del
  dispositivo (registro «Interrupt Line» del espacio de configuración PCI), la
  enruta por el 8259 y registra su manejador; `atender_irq` reconoce la
  interrupción y despierta a la tarea que aguardaba el bloque.
- `bloquear_en` — el puente para los contextos síncronos (el arranque, las
  capacidades WASM): duerme la CPU con `hlt` en vez de sondear.

Decisión de ingeniería: las IRQ se enrutan por el **PIC 8259** que el kernel ya
gobierna, no por el IOAPIC — basta leer la línea que el firmware ya asignó.
Verificado en QEMU: el disco se enruta a la IRQ 11; una tarea-sonda del reactor
lee un bloque de forma asíncrona mientras las apps siguen pintando.

## Fase 7 — el userspace nace del Grafo de Objetos (completada)

Hasta la Fase 6, el userspace venía **empotrado en el binario del kernel**:
cuatro `include_bytes!` de `.wasm` y regiones escritas a mano. La Fase 7 lo
destierra — las aplicaciones pasan a ser objetos del grafo, gobernadas por un
**Manifiesto de Génesis** que también vive en el grafo. Plan completo en
`FASE7.md`.

- **7a — el Manifiesto (completada).** `manifiesto.rs`: tipos `Manifiesto` /
  `EntradaApp` y carga desde el grafo. El superbloque gana el ancla
  `manifiesto` (VERSION 1→2). `kernel_main` lee el manifiesto e instancia cada
  app recuperando su bytecode del grafo, verificado por su hash.
- **7b — la imagen sembrada por `boot` (completada).** Nace la crate
  `formato`, un núcleo `no_std` con el formato del grafo en disco, COMPARTIDO
  por el kernel y el constructor de imagen `boot`. `boot` siembra el disco
  virgen con el grafo ya poblado —bytecode y manifiesto—; el kernel pierde
  todo `include_bytes!` del userspace. Su binario ya no carga ni un `.wasm`.
- **7c — persistencia inter-sesión (completada).** La app `memoriosa` graba
  su estado como un objeto del grafo; el kernel lo ancla en la ranura
  `EntradaApp.estado` y re-graba el manifiesto. Al despertar, `init` lo relee
  y la app retoma donde quedó. Capacidades `sys_estado_cargar` /
  `sys_estado_guardar`; el kernel custodia un manifiesto VIVO y mutable.

## Fase 8 — el compositor teselante e interactivo (completada)

El kernel deja de colocar las ventanas a mano: las **tesela**. El motor es
`mirada-layout` —el mismo núcleo `no_std` que ordena el compositor Wayland de
brahman—, enlazado por `path` cruzando la frontera de workspace. Plan completo
en `FASE8.md`.

- **8a — el compositor tesela (completada).** `compositor.rs` calcula un marco
  por app con el algoritmo `MasterStack`. El kernel centra el fotograma natural
  de cada app dentro de su marco; las apps no cambian una instrucción.
  `region_x/y` del manifiesto quedan vestigiales — la posición la decide el
  compositor.
- **8b — teselado interactivo (completada).** `Alt+Espacio` cicla los modos de
  teselado en caliente. El kernel cachea el último fotograma de cada app y
  recompone desde la caché: las apps estáticas sobreviven al re-teselado sin
  enterarse del cambio.
- **8c — foco y enrutamiento selectivo (completada).** Una ventana enfocada,
  con borde índigo; `Alt+J` / `Alt+K` mueven el foco entre las ventanas vivas.
  El teclado deja de difundir: entrega cada tecla sólo a la app enfocada.
- **8d — manipulación de ventanas (completada).** El orden de teselado se
  separa de la identidad de las ventanas. `Alt+Enter` promueve la ventana
  enfocada a la celda maestra; `Alt+H` / `Alt+L` la reordenan. El foco viaja
  con la ventana.

## Fase 9 — orden-Z y ventanas flotantes (completada)

El teselado de la Fase 8 repartía la pantalla sin solapamiento. La Fase 9 suma
un segundo modelo de composición —el SOLAPAMIENTO—: una ventana puede abandonar
el teselado y FLOTAR sobre las demás. Verificada en QEMU (`sendkey`).

- El `Escritorio` separa dos capas: las ventanas TESELADAS, al fondo; y las
  FLOTANTES, encima, apiladas en un orden-Z (`flotantes`, de atrás hacia
  adelante). Juntas son una partición de las ventanas.
- `Alt+F` alterna la ventana enfocada entre teselada y flotante. Una flotante
  nace con un marco propio, en cascada, y al frente del orden-Z; al volver al
  teselado se reincorpora a la rejilla, que se recalcula.
- Con flotantes vivas, el kernel deja de pintar ventana a ventana: RECOMPONE el
  escritorio entero, capa a capa de atrás hacia adelante —el solapamiento se
  resuelve por el orden del pintado—. Sin flotantes conserva el camino rápido
  de la Fase 8.
- El foco recorre todas las ventanas; al posarse en una flotante, la alza al
  frente: la flotante enfocada está siempre delante.

## Fase 10 — alta y baja de aplicaciones en vivo (completada)

Hasta la Fase 9 el censo de aplicaciones se fijaba en el arranque. La Fase 10
lo vuelve DINÁMICO: una app puede nacer o cerrarse con el reactor ya en marcha.
Verificada en QEMU (`sendkey`).

- El reactor admite NACIMIENTOS en vivo: una cola que `engendrar` alimenta y
  que el ejecutor drena al inicio de cada vuelta, adoptando cada futuro como
  tarea. El censo de tareas deja de ser inmutable tras el arranque.
- `Alt+Q` cierra la app enfocada: una baja LIMPIA. El compositor saca la
  ventana del teselado y del orden-Z; la app, al advertir la baja, concluye su
  tarea y `AplicacionWasm::drop` libera su memoria, su combustible y su canal.
- `Alt+N` lanza una app nueva: `nacer_ventana` la añade y entrega su índice; el
  orquestador instancia el WASM y engendra su tarea. Las apps de génesis dejan
  su bytecode cacheado como plantilla; cada `Alt+N` instancia una en rotación.
- El censo de ventanas sólo crece —los índices son la identidad, jamás se
  reciclan—; una ventana cerrada queda como ranura inerte, fuera del teselado.

## Fase 11 — el reloj del sistema como capacidad de host (completada)

Hasta la Fase 10 una aplicación sólo sabía cuántas veces la habían llamado, no
cuánto tiempo había pasado. La Fase 11 le da al userspace un sentido del
tiempo. Verificada en QEMU (`sendkey`).

- Capacidad `sys_tiempo_mono`: los milisegundos monótonos desde el arranque —la
  décima función del host—. El temporizador (PIT) ya late a 100 Hz; `reloj`
  expone esa cuenta y `env` la inyecta. Lectura pura, jamás retrocede.
- App nueva `pulso`: un compás visual cuya escena es una función PURA del reloj
  del host. Dos instancias, nazcan cuando nazcan, laten al unísono — la prueba
  de que el tiempo es absoluto, no una cuenta de fotogramas.
- El userspace de génesis crece de 5 a 6 apps.

## Fase 12 — la bocina del PC como capacidad de host (completada)

La Fase 11 le dio al userspace un reloj; la Fase 12, una voz. La bocina del PC
se suma a la matriz de capacidades. Verificada en QEMU.

- Driver `drivers/altavoz`: el canal 2 del PIT como generador de onda cuadrada
  + la compuerta del puerto 0x61. El canal 0 (latido del kernel) no se toca.
- Capacidad `sys_tono(frecuencia_hz)` —la undécima—. La bocina es un recurso
  único: pertenece a la ventana ENFOCADA, como el teclado desde la Fase 8c. Al
  cambiar el foco, el compositor la calla.
- App nueva `tonada`: toca una escala de Do mayor y la dibuja como una
  escalera de barras. Junta el reloj (`sys_tiempo_mono`) y la bocina
  (`sys_tono`). El userspace de génesis crece de 6 a 7 apps.
- Verificado por captura: la onda cuadrada de la bocina, enrutada a un WAV,
  late a la frecuencia media de la escala.

## Fase 13 — ratón, puntero y arrastre de flotantes (completada)

Hasta la Fase 12 renaser dialogaba sólo con el teclado; las ventanas flotantes
nacían en cascada y allí se quedaban. La Fase 13 trae el ratón: un puntero,
clic-para-enfocar y arrastre del marco de las flotantes. Verificada en QEMU
(`mouse_move` / `mouse_button` del monitor).

- Driver `drivers/raton`: el ratón PS/2 cuelga del dispositivo auxiliar del
  8042 + la IRQ12. El driver despierta el aux, programa su IRQ, le ordena
  reportar, ensambla paquetes de 3 bytes con guarda del bit-3.
- El puntero como capa de presentación: `Pantalla::estampar_puntero` pinta un
  sprite de flecha de 12×18 sobre el framebuffer, DESPUÉS de copiar el
  lienzo. El lienzo nunca lo contiene — hace de save-under natural—.
- El compositor gana `atender_raton`: botón bajando → clic-para-enfocar (sobre
  cualquier ventana viva); si la enfocada flota, arranca un ARRASTRE con el
  desfase de agarre; el botón sostenido la sigue al puntero; al soltar, fin.

## Fase 14 — la identidad del escritorio: nombres y barra de tareas (completada)

Las ventanas eran anónimas; el escritorio no sabía nombrar lo que mostraba. La
Fase 14 le pone un nombre a cada cuarto y una barra al pie con la lista de
quienes lo habitan. Verificada en QEMU.

- Cada `Ventana` lleva un `nombre: String` —el del manifiesto, o el del
  orquestador al engendrarla en vivo—. `Plantilla` lo guarda para las copias.
- Una franja de 40 px al pie reservada como `area_taskbar`. `area_apps` la
  descuenta — las ventanas teselan y flotan sin tapar la barra ni la consola.
- `consola` gana los tipos `Taskbar` / `CeldaTaskbar` y los métodos
  `pintar_taskbar` y `pintar_etiqueta`. La pestaña enfocada lleva el índigo del
  foco; la desalojada, su color de baliza; el resto, el slate.
- Un clic dentro de la barra enfoca la ventana de la pestaña pulsada, sin
  iniciar arrastre. El compositor encuentra la celda con `celda_taskbar_en`.

## Mejora estructural — mapeador MMIO en el kernel (entre fases 13 y 14)

Los BAR prefetchables 64-bit que OVMF aloja en la ventana PCI de 64 bits NO
los mapea `bootloader_api`. El kernel gana `memory::mmio`, que envuelve la
tabla L4 activa y abre páginas hacia las regiones MMIO que virtio-drivers le
pide. `KernelHal::mmio_phys_to_virt` llama al mapeador antes de devolver el
puntero. Trata `PageAlreadyMapped` y `ParentEntryHugePage` como éxito
silencioso. Los marcos para tablas intermedias salen del banco DMA. Esta
mejora resolvió el #PF inexplicable en máquinas con un OVMF que coloca el BAR
del virtio-blk fuera de los primeros 4 GiB.

## Fase 15 — la voz del sistema (completada)

La bocina pertenecía al app enfocado (Fase 12), pero el kernel necesita hablar
también: un acorde al arrancar, un repique al lanzar una app, un bajo al
desalojarla. Verificada en QEMU con captura PCM a WAV.

- `altavoz` gana una cola de notas (`SECUENCIA: Mutex<VecDeque<(u32,u32)>>`) y
  un reloj de fin (`FIN_NOTA: AtomicU64`). `agendar(&[(frec, ms)])` encola;
  `atender()` —invocada por la tarea del compositor cada fotograma— pasa a la
  nota siguiente cuando la actual termina. `kernel_sonando()` gatea a los apps:
  mientras el kernel habla, `sys_tono` ignora a las apps.
- Catálogo: `VOZ_BIENVENIDA` (Do-Mi-Sol), `VOZ_LANZAR` (repique ascendente),
  `VOZ_CERRAR` (descendente), `VOZ_DESALOJO` (bajo grave).
- Hitos: `kernel_main` agenda el acorde antes de `ejecutor.run`. `nacer_ventana`,
  `cerrar` y `desalojar` lo agendan al hacer su trabajo.
- Pestañas de la barra de tareas: tinta calculada por brillo del fondo, así la
  pestaña crema del desalojo por memoria ya no lleva texto invisible.

## Fase 16 — la barra viva: lanzador y reloj (completada)

La barra de tareas era pasiva. Esta fase la activa con un botón lanzador a la
izquierda («+», equivalente táctil de `Alt+N`) y un reloj `mm:ss` a la derecha
que late cada segundo. Verificada en QEMU con dos capturas separadas en el
tiempo: el reloj avanza de `0:17` a `0:29`.

- `compositor`: layout reorganizado — lanzador a la izquierda (36 px), celdas
  en el medio, reloj a la derecha (80 px). `clic_en_launcher` enruta el clic
  al contador `PARTOS`; la tarea del compositor lo recoge y lanza.
- `compositor::tick_reloj()` — invocada cada fotograma; recompone sólo cuando
  el segundo del reloj monótono cambia respecto al último mostrado.
- `consola::Taskbar` crece con `launcher`, `reloj` y `reloj_region`.
  `pintar_taskbar` dibuja la cruz del lanzador como dos rectángulos
  cruzados (sin depender de la tipografía) y rotula el reloj.

## Fase 17 — `bitacora`, el editor que recuerda (completada)

`memoriosa` (Fase 7c) demostró que un app podía persistir su huella. La Fase 17
lo lleva al gesto natural: un editor de texto. Tecleas, reinicias renaser, el
texto sigue ahí. Verificada en QEMU.

- Nuevo crate `apps/bitacora/`: lienzo 480×280, tipografía 8×8 (crate `font8x8`)
  escalada x2 a 16×16, render pixel a pixel desde la memoria del propio app.
  Buffer 512 bytes, wrap a 28 columnas, Enter / Backspace, persiste cada
  cambio con `sys_estado_guardar`. Mapeo de scancodes US a ASCII (minúsculas).
- `GENESIS` crece de 7 a 8 apps; `bitacora` es la maestra al arrancar.
- `CELDA_TASKBAR_ANCHO` baja de 150 a 130 px para que las ocho pestañas
  quepan holgadas con el lanzador y el reloj.

## Fase 18 — red: virtio-net y el primer hola al exterior (completada)

renaser hablaba solo. Esta fase abre una boca y una oreja al exterior con
virtio-net, reutilizando el `KernelHal` del disco y el mapeador MMIO. Al
arrancar, el kernel envía un ARP request al gateway de QEMU; lee la
respuesta y la registra. Verificada con captura pcap.

- Driver `drivers/red`: monta `VirtIONet<KernelHal, PciTransport, 16>`,
  expone `enviar(frame)` y `drenar_rx(callback)`. Sin pila TCP/IP — solo
  ethernet crudo —; la composición de paquetes se hace en el llamante.
- `componer_arp_request`: helper para construir el ARP request inicial.
- `interrupts::registrar_irq_red` + handler de IDT, gemelo del de disco.
- Tarea `tarea_red` en el reactor: envía el ARP al arrancar, drena RX en
  cada fotograma y vuelca cada paquete a COM1.
- QEMU args ganan `-netdev user,id=net0 -device virtio-net-pci`.

Líneas abiertas posteriores: capacidades `sys_net_*` para que los apps
también hablen; una pila mínima ARP/IP/UDP; reciclado de las ranuras de
ventana cerradas; audio con varias voces (PCM).

## Fase 19 — voz del userspace hacia la red (completada)

La Fase 18 hizo que el kernel hablara con la red. La Fase 19 le da la
misma capacidad a los apps con tres capacidades nuevas, y estrena la
primera app que las usa.

- `drivers::red::recibir_en(buf) -> usize`: drena UN paquete por
  llamada, recicla el descriptor a la cola RX. El gemelo cooperativo de
  `drenar_rx`, dimensionado para el patrón que los apps usan.
- Tres capacidades `wasm/env` nuevas: `sys_net_mac` (escribe la MAC en
  un buffer del módulo), `sys_net_enviar(ptr, len)` (envía un frame
  Ethernet crudo) y `sys_net_recibir(salida, capacidad)` (drena un
  paquete, devuelve los bytes copiados). Todas validan rango contra la
  memoria lineal del módulo y devuelven códigos negativos diagnósticos.
- App `pregon` (4.2 KiB WASM): al arrancar pide su MAC, anuncia su
  presencia con un broadcast Ethernet (EtherType `0x88B5`, payload
  `"renaser :: hola desde mi red"`) y en cada `tick` drena un paquete y
  lo muestra en su lienzo 480×160 — título, MAC, cuentas TX/RX y datos
  del último frame entrante (tamaño, EtherType, src MAC).
- `tarea_red` ya no drena RX: la posesión de la cola pasa al userspace.
  El kernel conserva sólo el envío del ARP de prueba al arrancar.
- `GENESIS` crece de 8 a 9 apps; `pregon` queda en posición 2 (detrás
  de `bitacora`). `CELDA_TASKBAR_ANCHO` baja de 130 a 116 px para que
  las nueve pestañas + lanzador + reloj caben en 1280 px.

Verificada con `-object filter-dump,...,file=/tmp/renaser.pcap`. El
pcap captura tres frames: el broadcast `0x88B5` de `pregon`, el ARP
request del kernel y el ARP reply del gateway. El primero es el del
huésped — la voz del userspace ya pasó al cable.

Líneas abiertas posteriores: una pila mínima ARP/IP/UDP para los apps;
un servidor de eco / un cliente DNS de juguete; reciclado de las
ranuras de ventana cerradas; audio con varias voces (PCM).

## Fase 20 — Akasha Over Ether: el grafo distribuido (completada)

El grafo de objetos persistentes —direccionado por contenido, ya BLAKE3—
deja de ser una propiedad LOCAL del disco y se vuelve una propiedad
DISTRIBUIDA del cable. Sin TCP, sin IP, sin DNS: tres mensajes y un
EtherType propio bastan.

- Crate `akasha/` (no_std compartido, gemela de `formato`): el
  protocolo. `MensajeAkasha` con `SolicitarObjeto(id)`,
  `ProveedorObjeto(id, payload)`, `AnunciarRaiz(id)`. Serializado con
  `postcard`. Helpers `componer_frame` y `analizar_frame`. EtherType
  experimental `0x88B5`. Seis pruebas unitarias.
- Módulo `kernel/src/akasha.rs`: el respondedor. Drena la cola RX del
  dispositivo de red y **demultiplexa**: los frames AoE legítimos los
  procesa en el núcleo; el resto va a una cola del userspace que
  `sys_net_recibir` lee. Atiende `SolicitarObjeto` consultando
  `almacen`, absorbe `ProveedorObjeto` verificando integridad, registra
  `AnunciarRaiz` y, si ignoramos el nodo anunciado, le pedimos al emisor.
- Faro periódico: cada 5 s, `AnunciarRaiz` con el hash del manifiesto se
  difunde por broadcast. La cadencia se mide contra el reloj monótono —
  no contra los awaits—, por lo que el ritmo del faro es independiente
  de cuánto trabajo del reactor consume cada vuelta.
- `tic_compositor`: el pulso fiable. Los oficios AoE se enganchan al tic
  del compositor (cuyo latido cooperativo es el único garantizado bajo
  carga del reactor); una tarea propia con `EsperaFrame::await` en bucle
  no escalaba porque el intérprete `wasmi` de los apps degrada la
  cadencia de los awaits a varios cientos de ms.
- `sys_net_recibir` lee de la cola del userspace que mantiene `akasha`,
  no del driver. `drivers::red::recibir_en` queda como primitiva del
  driver para futuras herramientas de diagnóstico.

Verificada con `cargo test -p akasha` (6 pruebas verdes) y con QEMU
headless + `-object filter-dump`. En 60 s de captura: 11 `AnunciarRaiz`
con Δ promedio 5.86 s, un ARP request + reply y el saludo en texto
plano de `pregon`. La casa ya tiene su propio idioma de red — y un faro
que late.

Líneas abiertas posteriores: una pila ARP/IP/UDP mínima para los apps;
un peer real en una segunda VM para ver la replicación end-to-end
`AnunciarRaiz → SolicitarObjeto → ProveedorObjeto`; un indicador AoE en
la barra de tareas que pinte los contadores de `ResumenAkasha`;
reciclado de las ranuras de ventana cerradas; audio con varias voces.

## Principios que persisten entre fases

- Reutilizar infraestructura madura de la comunidad antes que reinventar.
- `unsafe` mínimo, confinado y justificado.
- Verificar cada fase en QEMU antes de cerrarla.
- `git commit` + `git push` tras cada iteración.
